**D-link**

1. Открываем браузер (Internet Explorer, Opera, Google Chrome). В адресной строке вводим: 192.168.0.1 либо 192.168.1.1.

2 Вводим учетные данные для входа в настройки модема (логин и пароль по умолчанию admin и admin) для входа в настройки можно посмотреть снизу роутера.

3 Выбираем Русский язык

4 Открываем раздел Wifi - Основные настройки

5. Ставим галочку **Включить беспроводное соединение**

**Имя сети** – название wifi сети

**Канал** – канал, на котором вещает wifi. Устанавливаем нужное значение. (наиболее стабильный каналы 1, 6, 11)

Далее нажимаем **Применить.**

6. Выбираем **Cистема - Конфигурация – Сохранить, перезагрузить**.

****