**TP-Link**

1. Открываем браузер (Internet Explorer, Opera, Google Chrome). В адресной строке вводим: 192.168.0.1 либо 192.168.1.1.

2 Вводим учетные данные для входа в настройки модема (логин и пароль по умолчанию admin и admin) для входа в настройки можно посмотреть снизу роутера.

3 Переходим на вкладку **Беспроводной режим**. И напротив пункта **“Канал”** устанавливаем нужное значение. (наиболее стабильный каналы 1, 6, 11)



4. Для сохранения изменений нажмите кнопку **“Сохранить”**. Перезагрузите роутер. Это можно сделать прямо из панели управления.

5. Затем заходим в раздел **Системные инструкменты** – **Перезагрузка**, кнопка **“Перезагрузить”**.

